V3.7.0-20211012

功能更新

新增功能

* AP与本地网络隔离。

优化功能

* 优化WIFI-STA切换WIFI-AP的连接。
* 升级T4H的WebView版本。

解决问题

* 解决路由器返回404错误影响T卡和服务端建立通道连接异常的问题。
* 解决T4H无法使用拼接子板的问题。
* 解决T1-4G、T2-4G闪屏和灰度丢失。
* 解决T4H播放打折文字闪屏。
* 解决T4H重启后时间不正确。
* 解决TCB300连接PC端软件频繁中断问题。

遗留问题

无。

配套软件

| 软件名称 | 配套版本 |
| --- | --- |
| ViPlex Handy | V3.6.0 |
| ViPlex Express | V2.11.0 |

相关资料

https://www.novastar-led.cn/index/downloadcenter/index.html?type=specification

V3.7.0-20211012

Feature Updates

New Features

* Allows AP to be isolated from local networks.

Improvements

* Improved the connection of switching Wi-Fi Sta to Wi-Fi AP.
* Upgraded the WebView version of the T4H.

Fixed Problems

* The establishment of the channel connection between the Taurus and the server is abnormal when a 404 error is returned by the router.
* The T4H cannot use the mosaic card.
* The screen flashes and the grayscale loses when the T1-4G or T2-4G is used.
* The screen flashes when cut-to-display text is played by using the T4H.
* The time is incorrect after the T4H is restarted.
* The TCB300 is frequently disconnected from the desktop software.

Remaining Problems

None

Required Software

| Software Name | Software Version |
| --- | --- |
| ViPlex Handy | V3.6.0 |
| ViPlex Express | V2.11.0 |

Related Information

https://www.novastar.tech/downloads/

V3.7.0-20211012

機能更新

機能の新追加

APをローカルネットワークから分離することができます。

機能の最適化

* WIFI-STAをWIFI-APに切り替える際の接続を最適化しました。
* T4HのWebViewバージョンをアップグレードしました。

解決した問題

* ルーターから戻る際に発生する404エラーによりTカードとサーバーの接続確立エラーが起こるケース。
* T4Hでスプライスドーターボードが使用できないケース。
* T1-4G、T2-4Gで画面のちらつきやグレースケール消失が起こるケース。
* T4Hで折文字を再生すると画面がちらつくケース。
* T4Hを再起動すると日時が間違うケース。
* TCB300をソフトウェアPC版に接続する時に頻繁に停止するケース。

残した問題

なし。

付属ソフトウェア

| ソフトウェア名 | 付属バージョン |
| --- | --- |
| ViPlex Handy | V3.6.0 |
| ViPlex Express | V2.11.0 |

関連書類

https://www.novastar.tech/downloads/